Sensor

s1 s2 s3 s4

NXTLight EV3Ultrasonic EV3touch

Motors

A B C D

left right

로봇 연결하기

SD카드 뺀 상태로 드라이버 설치 후 업데이트 (RNDIS)

SD카드 설정해준다.

SD카드 연결후 eclipse에서 lejosEV3 -> EV3 Contorl Center -> Search -> connect

https://www.youtube.com/watch?v=tfJVd1v\_Plk

eclipse 에서 jar 파일로 export 하는법

http://ggari.tistory.com/152